Утверждаю: Согласовано:

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пред. Профкома \_\_\_\_\_\_\_\_

29. 08. 2012г. 29. 08. 2012г.

**Правила безопасной работы**

**при выполнении ВТО**

1. **Опасности в работе:**

* Возгорание шнура;
* Ожоги: паром, о подошву утюга и от возгорания шнура;
* Поражение электрическим током.

**2. Что нужно сделать до начала работы:**

* Проверить исправность утюга, шнура и корпуса вилки,

чистоту подошвы утюга;

* Поставить регулятор утюга на температуру, соответствующую

обрабатываемой ткани;

* Приготовить проутюжильник и пульверизатор;
* Проверить наличие резинового коврика.

1. **Что нужно делать во время работы:**

* Выполнять влажно-тепловую обработку стоя на

резиновом коврике;

* Включать и выключать утюг сухими руками, браться при этом

за корпус вилки, а не за шнур;

* Ставить утюг на специальную подставку;
* Следить за тем, чтобы шнур не перекручивался и

не касался подошвы утюга и утюг не перегревался;

* Использовать для увлажнения ткани пульверизатор.

1. **Что нужно сделать по окончании работы:**

* Выключить утюг;
* Поставить его на специальную подставку.